**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:**

1. W załączniku nr 4

Punkt 1 Elementy wyposażenia i konserwacji podłogi - otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość |
| 1. | Wykładzina ochronna w płytach. Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze **szarym**, na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tłumienie dźwięku 18-19dB. Odporna na ogień wg normy EN -13501-1. Wymiary płyty 1000x2000 mm, grubość całkowita co najmniej 6mm, waga 1 płyty 7,2 - 7,6kg. Wykładzina musi gwarantować pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty)..  ***Zamawiający w celu potwierdzenia przez oferentów parametrów wykładziny określonych powyżej, wymaga załączenia do oferty próbki oferowanej wykładziny o rzeczywistym wymiarze płyty tj. 1x2 m*** | szt. | **300** |